**КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ БЫСТРОСБОРНЫЕ АНГАРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип конструкции** | **Техническая характеристика** | **Возможности применения** |
| **Серия А** |
|  | Ширина пролета 10-18 м | **Свинарники, телятники, хранилища сена и зерна, склады** |
| Ширина пролета 21-27 м | **Укрытия хоккейных и теннисных кортов, склады, ангары для техники, манежи для верховой езды** |
|  Ширина пролета 30-40 м | **Укрытия хоккейных и теннисных кортов, склады, ангары для техники, манежи для верховой езды** |
| **Серия В** |
| IMGP6358 |  Ширина пролета 10-18 м  | **Телятники, склады, ангары для техники** |
|  Ширина пролета 21-27 м | **Укрытия хоккейных и теннисных кортов, склады, ангары для техники, манежи для верховой езды, коровники, производственные помещения** |
|  Ширина пролета 30-40 м | **Укрытия хоккейных и теннисных кортов, склады, ангары для техники, манежи для верховой езды, коровники, производственные помещения** |

**КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ БЫСТРОСБОРНЫЕ АНГАРЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип конструкции** | **Техническая характеристика** | **Возможности применения** |
| **Серия С** |
|  |  Ширина пролета 12-18 м | **Склады, ангары для техники, производственные помещения** |
|  Ширина пролета 21-30 м | **Склады, ангары для техники, производственные помещения** |
| **Серия D** |
| C:\Users\Сергей\Desktop\Meadows120.jpg |  Ширина пролета 15-21 м | **Укрытия теннисных кортов, склады, ангары для техники, манежи для верховой езды, телятники, производственные помещения** |
|  Ширина пролета 24-40 м | **Укрытия хоккейных и теннисных кортов, склады, ангары для техники, манежи для верховой езды, коровники, производственные помещения** |

* Длина зданий и высота стен – по желанию заказчика.
* Антивандальная обшивка стен – по желанию заказчика.
* В комплект поставки здания входят: металлокаркас разборный, на болтовых соединениях, тентовое покрытие, метизы.
* Конструкция опор шарнирная, крепление к фундаменту производиться с помощью анкеров.
* Антикоррозийное покрытие металлоконструкций - эмаль порошково-полимерная. Гарантированный срок службы 25 лет.
* Материал покрытия - ткань тентовая плотность 850-900 г/м2, морозостойкая, отвечающая требованиям пожаробезопасности (Г1, В2), с защитой от УФ. Материал обработан фунгицидами и покрыт с двух сторон акриловым лаком. Гарантированный срок службы 15 лет.